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Voce di Capitolato Solatube DS 330 C ( Ø530mm Daylighting System ) 
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	In conformità al regolamento UE NO.305 / 2011 sulla base di: documento di valutazione europeo (EAD) 220021-00-0402 adotta luglio 2015



SOLATUBE® MODELLO 330 DS-C CON CONTROSOFFITTATURA  (530mm Daylighting System)
Il condotto per l’illuminazione diurna o Daylighting System 750DS C con diametro pari a 530mm e sarà scelto in funzione dei seguenti parametri.
· Geometria del percorso
· Lunghezza del medesimo
· Superficie illuminabile
· Dalla distanza delle strutture portanti in copertura
· Isolamento acustico  ( in funzione delle normative vigenti )
· Trasmittanza termica 
· Eventuali accessori
	
	Tipo
	Valore U
	Caduta corpo Molle EN 1873

	Superficie illuminabile tra 26-36 m²
	DS 750 DAI con TIP 
	1,3 W/m²K
	1350 SB

	Lunghezza massima Suggerita < 15 m
	DS 330 C DA 
	2,2 W/m²K
	1350 SB

	Dimensione diffusore a soffitto 595mm x 595 mm
	
	
	

	Isolamento Acustico Dn,e,w (C, Ctr) = 48 (0;- -1) dB
	EN ISO 717-1



Solatube Serie SolaMaster® 330 DS C- Daylighting System con diametro di 530mm ( per  controsoffittatura )
1.Calotta captatrice: materiale acrilico altamente resistente agli urti ed anti raggi UV. Realizzata per iniezione in stampi, classificato come CC2, spessore  3.2 mm con trasmissione di luce visibile al 92% e trasmissione  raggi ultravioletti dello 0.03%.  Modello brevettato con Tecnologia  Raybender  3000® ( calotta con prismi ottici con inclinazione differenziata ) che consentono di ottenere prestazioni  differenziate con importante  incremento di luminosità  quando il sole ha una  angolazione molto bassa e limitare l’energia raccolta in estate quando il sole ha un altezza maggiore di 50° dall’orizzonte . Superficie effettiva di captazione della Calotta captatrice pari a 4838 cm²
2. Inner Dome calotta interna opzionale:   In materiale acrilico, realizzato per iniezione in stampi, classificato come  CC2, spessore  3 mm . Inserendo l’Inner Dome si ottengono valori di trasmissione termica come da certificazione Energy Star ® e Certificazione di isolamento acustico Normato  Ponderato che rispecchiano la norma UNI EN ISO 717-1.140-1:2006.
3.Guarnizione Calotta Traspirante: Guarnizione adesiva che consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti ,favorendo la fuoruscita di eventuale condensa.
4. Anello Calotta : materiale PVC realizzato per iniezione in stampi altamente resistente agli urti ed ai raggi UV con uno spessore nominale di 2.3mm. Consente un taglio termico tra la scossalina e i condotti e vi sono delle scanalature che permettono la fuoruscita dell’umidità o eventuale condensa. 
5. Scossalina di raccordo Metallica: scossaline realizzate tramite stampo senza saldature protetta con powder coating resistente alla corrosione conforme alle seguenti specifiche: ASTM A 653/A 653M o ASTM A 463/A 463M con uno spessore minimo pari a 0.7mm.
 Opzioni scossalina: Altezza collare scossalina piana  100mm-200mm-280mm. Dimensione interna scossalina a cordolo 685mm x 685mm per coprire il cordolo realizzato da altri.
6. Condotti iniziali e terminali in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-30°o 0-90°: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e lunghezza 400mm sono rivestiti internamente in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare  compreso tra 400nm e 2500nm inferiore 94%. I condotti iniziali e terminali consentono una angolatura variabile 0-30° per aggirare eventuali ostacoli e facilitare l’installazione
7 . Condotti d’estensione  in Spectralight® Infinity: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e Lunghezza 600mm sono  rivestiti internamente  in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare a compreso 400nm e 2500nm inferiore 94%. Che consentono il collegamento con il condotto  iniziale e finale senza discontinuità,salvo nei punti di innesto dei singoli componenti. Il condotto a curvatura variabile 0-90° è disponibile su richiesta 
8. Condotti  in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-90°: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e lunghezza 400mm sono rivestiti internamente in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare  compreso tra 400nm e 2500nm inferiore 94%. I condotti 0-90° sono composti da numero 3 ( tre )condotti  in Spectralight® Infinity con curvatura variabile 0-30° consentono una angolatura variabile 0-90° per aggirare eventuali ostacoli e facilitare l’installazione
9.Scatola Transitrice 600 x 600mm : Realizzata per iniezione in stampi materiale polimerico classificato come CC2, Classe C con uno spessore nominale di 2.8mm. Consente di raccordare il condotto circolare di 530mm a una controsoffittatura standard 600 x 600 mm. E ‘ predisposta per contenere  una lente effetto naturale opzionale ( questo accessorio opzionale  consente una trasmissione termica come da certificato Energy Star®)acrilica classificata come CC2, Classe C con uno spessore 1.5mm con una guarnizione a cellule aperte consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti .
10.Diffusore: Diffusore quadrato con bordi in alluminio estruso che consentono l’inserimento nella scatola transitrice tramite un innesco meccanico.  Due tipi di finiture OptiView® o Prismatico 
11.Trasmittanza termica secondo normalizzazione NFRC. Il Solatube DS 330 C per poter raggiungere una trasmittanza termica desiderata può essere dotato del / dei T.I.P ( Thermal Insulation Panel ). Questo elemento con l’aggiunta del Effect lens ha una U pari a 1.4 W/m²K inserendo n 1 TIP e L’effect lens con la relativa scatola transitrice. ( una calotta + N 1 T.I.P + effect lens + diffusore e relative guarnizioni ) .




Abbinamento Solatube DS 750 C Daylighting System con Daylight Dimmer™.
Il Solatube DS 750 C può essere accessoriato con un otturatore a farfalla elettrico conforme CE. Il Daylight Dimmer® usa un entrata universale tra 90 – 277 V AC a 50 o 60 Hz. Il sistema di controllo consente di mettere in serie 40 elementi con una tensione ridotta 0-10 V DC.  Come elemento di controllo è possibile inserire una pulsantiera o un radiocomando . 
Radiocomando : marchiato CE  La trasmissione dei codici comando è tipo Rolling-Code. Il codice viene cambiato ad ogni trasmissione attraverso l’utilizzo di un algoritmo che solo il ricevitore è in grado riconoscere frequenza di ricezione. Nel ricevitore il codice è memorizzato da una EEprom che mantiene le informazioni anche nel caso di mancanza di alimentazione . Caratteristiche tecniche :868,3MHz , Frequenza Intermedia IF 10,7MHz,Impedenza d’ingresso 50Ω,sensibilità segnale 1μ Vdc,temperatura di esercizio -20°C : +55°C Massimo carico su motore 28W.
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Tutti i prodotti solatube hanno la marcatura CE aiuta a realizzare il mercato unico europeo fissando norme che eliminano gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari, ad esempio l'uso obbligatorio di standard nazionali di prova. Solatube International sostiene fortemente l'armonizzazione europea dei dispositivi di illuminazione a tubi (TDD) attraverso (EAD) 220021-00-0402, ADOTTATO IL LUGLIO 2015 che specifica la TDD 

Isolamento Acustico Normato e ponderato UNI EN ISO 717-1:2013.
Il Solatube DS 290 se viene accessoriato con gli elementi opzionali come da specifiche tecniche riportate nel certificato ha un valore
Dne w (C1,Ctr) = 62 (-1-3)

Responsabilità del marchio CE


I produttori sono responsabili della marcatura CE, il marchio CE e le informazioni di accompagnamento possono essere trovate sul prodotto, sull'imballo, sulle brochure, sui documenti tecnici, sulle istruzioni di montaggio ecc. 
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