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[bookmark: h.gjdgxs]Voce di Capitolato Solatube SkyVault M 74 O ( Ø724mm Daylighting System ) 
SOLATUBE® MODELLO M 74 DS-O SENZA CONTROSOFFITTATURA  O SOSPESO (724mm Daylighting System)
Il condotto per l’illuminazione diurna o Daylighting System M 74  o con diametro pari a 724mm e sarà scelto in funzione dei seguenti parametri.
· Geometria del percorso
· Lunghezza del medesimo
· Superficie illuminabile
· Dalla distanza delle strutture portanti in copertura
· Eventuali accessori
Solatube Serie SKyVault® M 74 DS O- Daylighting System con diametro di 724mm ( Senza   controsoffittatura  O Sospeso )
1.Calotta captatrice: materiale Policarbonato altamente resistente agli urti ed anti raggi UV. Realizzata a caldo presso piegata , classificato come CC1, spessore  3.2 mm con trasmissione di luce visibile al 92% e trasmissione  raggi ultravioletti dello 0.03%.  
2. Griglia di Sicurezza: Maglia in acciaio elettrosaldato a sezione circolare con  diametro 6 mm, 12mm nei punti sovrapposti. Maglia centrale della griglia esagonale. La griglia è ancorata meccanicamente al cordolo tramite rivetti ciechi.
2. Inner Dome calotta interna opzionale:   In materiale Copolyester (PETG) Polietilene con glycol ,  classificato come  CC1, spessore  1 mm . 
3.Guarnizione Calotta Traspirante: Guarnizione adesiva che consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti ,favorendo la fuoruscita di eventuale condensa.
4. Anello Collare :Scossalina a cordolo dove vi è allegato collare in alluminio con spessore 0.45mm   
5. Scossalina di raccordo Metallica: scossalina a cordolo in acciaio galvanizzato con uno spessore minimi di 0,7mm. Dimensione interna della scossalina 902mm x 902mm. Il cordolo deve essere realizzato da altri con dimensioni leggermente inferiori per poterla sovrapporre. La scossalina prevende uno strato di materiale isolante  
6 . Condotti d’estensione  in Spectralight® Infinity: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e Lunghezza 600mm o 1200mm sono  rivestiti internamente  in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare a compreso 400nm e 2500nm inferiore 94%. Che consentono il collegamento con il condotto  iniziale e finale senza discontinuità, salvo nei punti di innesto dei singoli componenti. 
7.Tab Lock: Sistema di aggancio condotti posizionati nel perimetro dei condotti stessi alle estremità. I Tab lock vengono utilizzati per assiemare condotti di prolunga, o diffusori  o accessori opzionali.
8. Tube Belt: fascia in metallo con altezza pari a 50.8mm con uno spessore di 0.5mm. Questo accessorio consente una affrancatura strutturale ai condotti di estensione che impedisce la rotazione 
9.Diffusore: Diffusore circolare ( Diametro 724mm )da assemblare direttamente alla parte terminale della prolunga condotto da 600-1200 mm Tramite innesco meccanico.  Sigillatura del diffusore  con schiuma a cellule aperte per impedire infiltrazioni di povere e insetti.
Accessori Opzionali
M 74DS O può essere accessoriato con un accessorio opzionale chiamato: Concentratore o Amplifier.
Questo accessorio  migliora significativamente la quantità di luce diurna negli ambienti a soffitto alto. Dotato di 36 sfaccettature altamente riflettenti nell'esclusivo materiale Spectralight®® Infinity, il concentratore a cono: Riorienta la luce diurna sul piano  visivo delle zone di lavoro
• Converte la luce diurna proveniente da angoli non funzionali in luce utilizzabile per una migliore efficienza ottica del diffusore
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